**ΞΥΛΟΛΗ Προδιαγραφές**

* Να είναι υψηλού βαθμού διυλισμένη και φιλτραρισμένη ξυλόλη, καθαρότητας ≥98,5%.
* Να είναι μείγμα ισομερών ξυλόλης >70% καιethylbenzene<30%, κατάλληλη για ιστολογική και κυτταρολογική χρήση.
* Να περιέχει νερό ≤0,03%.
* Σημείο βρασμού 137-141οC, πυκνότητα 0,866-0,868.
* Σε συσκευασία αποκλειστικά 5Lγια χρήση στην ιστοκινέτα κλειστού τύπου του εργαστηρίου.
* ΝακατατεθούνTechnicalDataSheetκαιSafetyDataSheet (SDS) τουυλικού.